谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：YGCG2025118
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣项目铅电解循环水箱采购）。
3. 业务管理部门: 工程部
4. 项目内容

**①供货范围：投标方应成套供应如下设备，矩形水箱1台，包括（但不限于以下内容）：水箱本体、就地玻璃管液位计、内外爬梯、栏杆、管口、通气管、人孔、底座等。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 循环回水箱 | 具体如下 | 1台 | 用于贮存直线铸锭机循环回水 |

**② 技术要求**

（1）介质情况：

循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；温度5~50℃；比重1.0）。

（2）操作情况：

运行状态：连续运行。

（3）技术参数及性能要求

1）矩形水箱1台，尺寸：L×B×H=2.0m×1.0m×1.0m。

2）水箱及附件材质：304不锈钢。

3）水箱壁厚：箱底、侧板壁厚≥5mm，箱顶≥3mm。

4）水箱的管口、人孔等位置需按照设计院施工图纸制作，待定标后提供。

（4）其他（相关标准、噪声等）

1）水箱的制造、检验（试验）和验收应遵循下列标准及规范：

《矩形给水箱》国家标准图集12S101

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面锈蚀等级和处理等级》GB8923.1-2011

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726-2023

2）供货界限：设备进出口法兰，附带配对法兰、垫片、紧固件，法兰连接标准为GB/T9124.1-2019（管道外径按系列II），压力等级PN1.0MPa。

1. 项目要求

1.资质要求：营业执照应含有设备及生产制造相关项。

1. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
2. 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
3. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后货到现场验收合格后支付合同总额97%，同时开具全额13%增值税专用发票，剩余合同总价的3%作为质量保证金，质量保证金在设备安装完成验收合格证书签署之日起连续正常运转12个月无质量问题或设备到厂18个月。

6.到货周期：预计2025年8月，具体到货接买方通知。

7.、要求厂家提供的资料：

1）土建由买方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。

8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。