谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： YGCG2025118 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣项目铅电解循环水箱采购。
3. 业务管理部门: 工程部 。
4. 项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 循环水箱 | 2000\*1000\*1000  材质：304 | 1台 | 包含水箱本体、就地玻璃管液位计、内外爬梯、栏杆、管口、通气口、人孔、底座等 |

**技术要求：**

1. 介质情况：
2. 循环水（SS≦50mg/L；正常pH：6~9；温度5~50℃；比重1.0）。
3. 操作情况：运行状态：连续运行。
4. 技术参数及性能要求

（1）矩形水箱1台，尺寸：L×B×H=2.0m×1.0m×1.0m。

（2）水箱及附件材质：不锈钢304。

（3）水箱壁厚：箱底、侧板壁厚≥5mm，箱顶≥3mm。

（4）水箱的管口、人孔等位置需按照设计院施工图纸制作。（见附件图纸）

1. 其他（相关标准、噪声等）

（1）水箱的制造、检验（试验）和验收应遵循下列标准及规范：

《矩形给水箱》国家标准图集12S101

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面锈蚀等级和处理等级》GB8923.1-2011

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726-2023

（2）供货界限：设备进出口法兰，附带配对法兰、垫片、紧固件，法兰连接标准为GB/T9124.1-2019（管道外径按系列II），压力等级PN1.0MPa。

1. 谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。
2. 项目要求
3. 资质要求：营业执照应含有 机械设备制造加工 相关项。
4. 业绩要求：无。
5. 税率及价格：所有含税价格均为含 13% 增值税专用发票价格；含税价格包含制造、运输、装卸费用。
6. 质保期：到货验收合格后一年为质保期。
7. 付款方式：到货验收合格后，付合同总价97%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。
8. 到货周期：无。
9. 工期：具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，20个日历日货物送到现场。
10. 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱[fkb@zysmelter.com](mailto:fkb@zysmelter.comyouxiang)，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

15.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

16.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

17.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

18.附件：

