余热发电办公区翻新工程量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 数量 | 备注 |
| 1 | 厂房一楼南入户门更换不锈钢防火门后门框砸墙加宽30公分，雨搭相应加宽 | 1套 | 1. 拆除砖墙2\*0.3\*0.37； 2. 雨搭加宽钢筋混凝土1\*0.5\*0.1，8@200。 |
| 2 | 厂房外南墙一楼墙裙刷漆 | 64平方 | 1. 刷一遍墙固封底，裂缝处贴网格纤维布； 2. 局部批腻子,刷两遍乳胶漆924m2； 3. 拆除踢脚线100m，安装踢脚线30m。 |
| 3 | 一到三楼楼梯间、二楼、三楼走廊立墙刷漆（带墙裙），踢脚线损坏修复 | 600平方 |
| 4 | 办公室、更衣室、主控室立墙刷漆 | 260平方 |
| 5 | 三楼大厅、三楼走廊、办公室吊顶；男更衣室、电子间、男厕所吊顶修复，包括灯具安装 | 210平方 | 1. 安装600\*600矿棉板轻钢龙骨； 2. LED灯600\*600,16个。 |
| 6 | 三楼走廊、主控室窗套包边 | 5个 | 1. 不锈钢包边200mm宽，1mm厚； 2. 3\*1.45\*2个，1.8\*2.35\*2个，1.8\*1.45。 |
| 7 | 三楼走廊西侧装洗手池、玻璃隔断，安装一到三楼给排水PPR管道 | 全套 | 1. 成品浴室柜1.2长，双盆，带龙头和镜子； 2. 钢化玻璃隔断10mm厚，2.05\*2.7； 3. 安装25mmPPR上水管30m，弯头8个，下水管50mm，30m，弯头5个。 |
| 8 | 一楼至三楼楼梯、二楼走廊、三楼走廊、办公室、主控室、男更衣室在瓷砖地面上做环氧彩砂地坪 | 351平方 | 1. 打磨瓷砖釉面351m2； 2、填补瓷砖缝隙；   3、瓷砖地面做环氧彩砂地面。 |
| 9 | 一楼到三楼办公走廊、办公室、主控室局部线管明装改为暗装 | 8处 | 砖墙面开槽20m\*0.1\*0.1，砂浆补墙面20m\*0.1\*0.1 |
| 10 | 一楼至三楼楼梯踏步侧立面贴护墙板 | 10平 | 护墙板10m2 |

1. 刷墙区域





