**江铃新凯运中体双排栏板**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基础参数** | 整车长（带货箱）mm | ≥5900 |
| 整车宽(带货箱）mm | ≥2100 |
| 整车高(货箱、空载）mm | ≥2300 |
| 货箱内长mm | ≥3100 |
| 货箱内宽mm | ≥2000 |
| 货箱内高mm | ≥400 |
| 总质量kg | ≥4400 |
| 整备质量kg | ≥2500 |
| 前桥承载 | ≥2.5T |
| 后桥承载 | ≥3.5T |
| 后桥速比 | ≤6 |
| 前轮距(气鼓+钢轮辋)mm | ≥1580 |
| 后轮距(钢轮辋)mm | ≥1560 |
| 乘员数(人) | 3+3 |
| 排量(L) | ≤2.5 |
| 发动机额定功率(kW) | ≥100 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | ≥330 |
| 排放标准 | 国VI |
| 变速箱 | ≥5速手动 |
| 油箱容积(100L) | 配备 |
| 离合助力-机械 | 配备 |
| 驱动方式 | 4X2 |
| 前板簧片数-少片簧 | 配备 |
| 后板簧片数-少片簧(主少副少) | 配备 |
| 液压助力转向 | 配备 |
| 驻车制动 | 断气刹 |
| 轮胎规格 | ≥7.00R16LT 10PR |
| 四轮鼓刹 | 配备 |
| 全尺寸备胎(外置) | 配备 |
| 制动防抱死系统ABS | 配备 |
| 铝合金储气罐 | 配备 |
| 单色保险杆 | 配备 |
| 轮眉 | 配备 |
| 前门上车踏板(一级) | 配备 |
| 后门上车踏板 | 配备 |
| 镀铬外开把手 | 配备 |
| **灯光配置** | 前大灯延时关闭 | 配备 |
| 卤素前大灯 | 配备 |
| LED日间行车灯 | 配备 |
| 卤素后组合尾灯 | 配备 |
| 前雾灯 | 配备 |
| 后雾灯 | 配备 |
| 前顶灯 | 配备 |
| 中顶灯(仅双排) | 配备 |
| 牌照灯 | 配备 |
| 转向灯(侧门) | 配备 |
| **玻璃/后视镜配置** | 框架式外后视镜(手动折叠不带转向灯) | 配备 |
| 非防眩目内后视镜-栏板 | 配备 |
| 前下视镜 | 配备 |
| 补盲镜 | 配备 |
| 无骨雨刮 | 配备 |
| 电动车窗 | 配备 |
| 一键升降车窗-主驾(不带防夹) | 配备 |
| 玻璃一键升降（遥控钥匙） | 配备 |
| **内部配置** | 前排遮阳板(不带梳妆镜和化妆灯带票夹) | 配备 |
| B立柱包覆 | 配备 |
| 便利卡槽 | 配备 |
| 组合仪表单色TFT屏(3.5寸) | 配备 |
| 遥控钥匙(可折叠) | 配备 |
| 机械钥匙 | 配备 |
| 多功能方向盘 | 配备 |
| 定速巡航系统 | 配备 |
| 点烟器 | 配备 |
| 主驾顶棚储物盒 | 配备 |
| 前排手套箱 | 配备 |
| 固定乘客扶手 | ≥3个 |
| 主驾增加座椅扶手 | 配备 |
| 转向管柱四向调节 | 配备 |
| 车速感应式车门自动上锁 | 配备 |
| **空调配置** | 手动空调 | 配备 |
| **座椅配置** | 座椅(普通款纯针织) | 配备 |
| 地图袋（主驾座椅） | 配备 |
| 驾驶员座椅手动四向调节 | 配备 |
| 驾驶员座椅(不带折叠放平) | 配备 |
| 副驾驶座椅靠背不可打倒(前排) | 配备 |
| 第二排整体座椅(坐垫可折叠) | 配备 |
| 第二排座椅两点式安全带 | 配备 |
| **其它配置** | 收放机（蓝牙音乐/蓝牙电话/USB音乐） | 配备 |
| TBOX 2.0 | 配备 |
| 扬声器数量 | ≥2 |

**江铃福顺中轴中高顶7座后双胎多功能乘用车**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **车身配置** | 车长mm | | ≥5400 |
| 车宽mm | | ≥1900 |
| 车高mm | | ≥2400 |
| 轴距mm | | ≥3300 |
| 车门数 | | ≥5 |
| 座位数 | | ≥6 |
| 座位布局 | | 2+2+3，后两排可侧挂 |
| **动力配置** | 燃油类型 | | 柴油 |
| 发动机排量 | | ≤2.0 |
| 变速箱类型 | | ≥5MT |
| 最大功率kw | | ≥103 |
| 最大马力Ps | | ≥140 |
| 最大功率转速rpm | | ≥3200 |
| 最大扭矩N.m | | ≥350 |
| 最大扭矩转速rpm | | ≥1400-2600 |
| **底盘配置** | 驱动形式 | | 前置后驱 |
| 车体结构 | | 承载式车身 |
| 前悬挂类型 | | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | | 钢板弹簧(≥3片) |
| 制动类型 | | 四轮碟刹 |
| 驻车制动 | | 手刹 |
| 转向助力类型 | | 液压助力 |
| 前后轮距 | | ≥1740/1708 |
| 轮胎型号 | | 215/75R16 |
| 轮辋材质 | | 钢 |
| 后双胎 | | 配备 |
| **安全配置** | ABS防抱死 | | 配备 |
| 制动力分配 | | 配备 |
| 胎压监测装置 | 胎压报警 | 配备 |
| 胎压显示 | 配备 |
| 安全带未系提示 | 主驾 | 配备 |
| 前排安全气囊 | 主驾 | 配备 |
| 儿童座椅接口 | | 配备 |
| 车内中控锁 | | 配备 |
| 大灯光源 | 卤素 | 配备 |
| 前雾灯 | | 配备 |
| 大灯高度可调 | | 配备 |
| **舒适配置** | 方向盘材质 | 塑料 | 配备 |
| 座椅材质 | 织物 | 配备 |
| 主驾座椅 | 前后调节 | 配备 |
| 靠背调节 | 配备 |
| 高低调节2向 | 配备 |
| 副驾座椅 | 前后调节 | 单人副驾可调 |
| 靠背调节 | 配备 |
| 空调调节方式 | 手动 | 配备 |
| 钥匙类型 | 遥控 | 配备 |
| 多功能方向盘 | | 配备 |
| 前排电动车窗 | | 配备 |
|  | 后雷达 | 配备 |
| 泊车影像系统 | 倒车影像 | 配备 |
| **网联配置** | 行车电脑显示屏 | | 配备 |
| 中控屏 | | 具备导航、倒车影像、影音娱乐 |
| 车联网 | | 配备 |
| 接口类型 | USB | 配备 |
| 12V电源接口 | 配备 |

福特全顺T8短轴中顶7座手动挡商旅版

|  |  |
| --- | --- |
| 能源类型 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 最大功率（KW） | ≥128 |
| 最大扭矩（Nm） | ≥430 |
| 变速箱 | ≥6MT |
| 长\*宽\*高（mm） | ≥5200\*2000\*2400 |
| 轴距（mm） | ≥3000 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 驱动形式 | 前置后驱 |
| 车门数（个） | ≥5 |
| 座位数（个） | ≤7 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
| 油箱容积（L） | ≥80 |
| 后尾门开启方式 | 双开尾门配备180° |
| 排量（L） | ≤2.3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大马力（Ps） | ≥170 |
| 最大功率（KW） | ≥125 |
| 最大功率转速（rpm） | ≤3200 |
| 最大扭矩（Nm） | ≥430 |
| 最大扭矩转速（rpm） | ≥1400-2400 |
| 燃料形式 | 柴油 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 霍奇基斯悬挂 |
| 助力类型 | 液压助力 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手动驻车 |
| 轮胎规格 | ≥235/65R16C |
| 驾驶座安全气囊 | 主副驾 |
| 胎压监测功能 | 配备 |
| 安全带未系提醒 | 主副驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 配备 |
| ABS防抱死 | 配备 |
| 制动力分配（EBD/CBC等） | 配备 |
| 刹车辅助（EBA/BAS/BA等） | 配备 |
| 牵引力控制（ASR/TCS/TRC等） | 配备 |
| 车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等） | 配备 |
| 上坡辅助 | 配备 |
| 驻车雷达 | 前+后 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 巡航系统 | 定速巡航配备 |
| 辅助驾驶等级 | ≥L2级 |
| 卫星导航系统 | 配备 |
| 导航路况信息显示 | 配备 |
| 地图品牌 | 百度 |
| 轮圈材质 | 钢 |
| 侧滑门形式 | 右侧手动 |
| 发动机电子防盗 | 配备 |
| 车内中控锁 | 配备 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| 日间行车灯 | LED |
| 尾灯 | LED |
| 自动头灯 | 配备 |
| 转向头灯 | 配备 |
| 灯光特色功能 | 流水式 |
| 车前雾灯 | 配备 |
| 高位刹车灯 | 贯穿式 |
| 大灯高度可调 | 配备 |
| 电动车窗 | 主副驾 |
| 车窗防夹手功能 | 配备 |
| 主/副驾车窗一键升降 | 配备 |
| 平齐式推拉窗 | 配备 |
| 后排侧隐私玻璃 | 配备 |
| 尾门玻璃加热 | 配备 |
| 感应雨刷功能 | 配备 |
| 外后视镜加热 | 配备 |
| 外后视镜功能 | 电动调节 电动折叠 锁车自动折叠 |
| 中控彩色屏幕 | ≥12寸触控液晶屏 |
| 中控防窥膜 | 配备 |
| 双屏智能联动 | 配备 |
| 蓝牙/车载电话 | 配备 |
| 语音识别系统 | 配备 |
| 手机互联/映射 | 支持亿联 |
| 语音识别控制系统 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 上下调节 |
| 多功能方向盘 | 配备 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ≥12寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 行驶记录仪接口 |
| 多媒体/充电接口 | USB |
| USB充电接口数量 | 前排≥3个；后排≥3个 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节(2向) 腰托(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前+后 |
| 后排杯架 | 配备 |
| 扬声器数量 | ≥6 |
| 空调温度控制方式 | 自动 |
| 后排独立空调 | 配备 |
| 后座出风口 | 配备 |
| PM2.5过滤功能 | 配备 |
| 车内储物架 | 前顶置储物柜 |
| 手机APP功能 | 车况查询 车辆定位 车门控制 车辆体检 商城服务 出行助手 预约维修/保养 车队管理 驾驶行为分析 |
| 车联网 | 配备 |
| 网络 | 配备4G |
| OTA远程升级/RDS远程诊断 | 配备 |