谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2025363 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（化玻化药采购）。
3. 业务管理部门: 物资采购部 。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多孔石英板 | 170mm孔径10mm中心距20mm | 个 | 2 |  |
| 2 | 石英管 | 下口196mm上口150mm | 个 | 2 |  |
| 3 | 石英炉盖 | 高纯石英250mm高155mm带提手 | 个 | 1 |  |
| 4 | 石英舟 | 长方形长200mm宽100mm高30mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 高锰酸钾溶液 | 0.1mol/L.500ml | 瓶 | 4 |  |
| 6 | PFA透明洗瓶 | 500ml | 个 | 3 |  |
| 7 | PFA透明瓶 | 250ml | 个 | 50 |  |
| 8 | PFA毛细管 | 0.38\*0.84 | m | 20 |  |
| 9 | PFA毛细管 | 0.81\*1.31 | m | 20 |  |
| 10 | 石英漏斗 | 上口196mm下口150mm | 个 | 5 |  |
| 11 | 石英多孔盖板 | 198mm\*3mm孔径5mm | 个 | 5 |  |
| 12 | 蠕动泵胶管 | 内径6.4mm外径9.6mm | m | 40 |  |
| 13 | 高纯石墨坩锅 | 5kg内径69mm.外径88mm高131mm | 个 | 5 |  |
| 14 | 耐高温石英搅拌棍 | 耐高温1800°C乳白色直径10mm.长度500mm | 个 | 2 |  |
| 15 | 耐高温陶瓷仟维铁水取样勺 | 平底容积300ml | 个 | 2 |  |
| 16 | 5kg坩锅石英外套 | 内径90mm外径105mm底部直径100mm.高135mm | 个 | 3 |  |
| 17 | 5kg坩锅配套坩锅钳 | 碳钢 | 个 | 2 |  |

1. 项目要求
2. 资质要求：营业执照应含有 以上物资销售的相关项；
3. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同，所提供的业绩授权签字人必须一致等。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含 13%（允许偏离）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
5. 质保期：1年以上，该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
6. 付款方式：货到发票到后两个月内银行转账（现金）付款。
7. 到货周期：买方下单后，供方最短交货期（报价时注明）内。
8. 工期： 无 。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
10. 谈判项目报名单位在“**中国执行信息公开网**”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。